|  |
| --- |
| **附件4 常德市计量测试检定所可受理开展强制检定工作计量器具项目表** |
| **一级序号** | **一级 目录** | **二级目录** | **监管方式** | **范围及说明** | **开展项目名称** | **测量范围** | **准确度等级** | **规程代号** | **规程名称** |
| 1 | 验光仪器 | 验光仪 | V | 用于医疗卫生 | 客观式验光机 | 球镜度：（-20～+20）m-1 | MPE：±(0.12～0.25)m-1 | JJG 892-2011 | 验光仪检定规程  |
| 验光镜片箱 | V | 用于医疗卫生 | 验光镜片箱 | (-20～+20)m-1 | MPE：±(0.04～0.12)m-1 | JJG 579-2010 | 验光镜片箱检定规程 |
| 2 | 焦度计 | 焦度计 | V | 用于医疗卫生 | 焦度计 | (-15～+15)m-1 | MPE：±(0.06～0.25)m-1 | JJG 580-2005 | 焦度计检定规程 |
| 3 | 压力仪表 | 指示类压力表 显示类压力表 | V | 用于安全防护 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表 | (-0.1～60)Mpa | 1.5级及以下 | JJG 52-2013 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 |
| 弹性元件式一般精密压力表 | (0.04～60)Mpa | 0.25级及以下 | JJG 49-2013 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 |
| 4 | 非自动衡器 | 非自动衡器（最大秤量不大于60kg，分度值不小于1mg） | V | 用于贸易结算 | 电子天平 | （0～60）kg | 级及以下 | JJG 1036-2008 | 电子天平检定规程 |
| 数字指示秤 | （0～60）kg | 级及以下 | JJG 539-2016 | 数字指示秤检定规程 |
| 非自行指示秤 | （0～60）kg | 级及以下 | JJG 14-2016 | 非自行指示秤检定规程 |
| 模拟指示秤 | （0～60）kg | 级及以下 | JJG 13-2016 | 模拟指示秤检定规程 |
| 5 | 自动衡器 | 动态汽车衡（车辆总重计量） | V | 贸易结算，安全防护 | 动态公路车辆自动衡器 | （10～100）t | 级及以下 | JJG 907-2006 | 动态公路车辆自动衡器检定规程 |
| 6 | 电能表 | 电能表 | V | 用于贸易结算 | 三相电能表 | 3×(40-480)V,3×(0.01～100)A | 0.2级及以下 | JJG 596-2012JJG 307-2006 | 电子式交流电能表检定规程 机电式交流电能表检定规程 |
| 单相电能表 | (0～ 220)V(0 ～100)A | 0.5级及以下 | JJG 596-2012JJG 307-2006 | 电子式交流电能表检定规程 机电式交流电能表检定规程 |
| 7 | 血压计（表） | 无创自动测量血压计 | V | 用于医疗卫生 | 血压计和血压表 | （0～40）kPa | MPE:±0.5kPa | JJG 270-2008 | 血压计和血压表检定规程 |
| 8 | 医用诊断X射线设备 | 非数字化医用诊断X射线设备 | V | 用于医疗卫生 | 医用X射线诊断辐射源 | （10n～200）Gy | MPE:±10% | JJG 744-2004 | 医用诊断X射线辐射源检定规程 |
| 9 | 心脑电测量仪器 | 心电图仪 | V | 用于医疗卫生 | 心电图机 | 幅度范围：8μV～30V | MPE:±5.0% | JJG 543-2008 | 心电图机检定规程 |
| 数字心电图机 | 幅度范围：8μV～30V | MPE:±5.0% | JJG 1041-2008 | 数字心电图机检定规程 |
| 脑电图仪 | V | 用于医疗卫生 | 脑电图机 | 幅度范围：8μV～30V | 工作级 | JJG 1043-2008 | 脑电图机检定规程 |
| 多参数监护仪 | V | 用于医疗卫生 | 多参数监护仪 | 幅度范围：8μV～30V | 工作级 | JJG 1163-2019 | 多参数监护仪检定规程 |
| 10 | 加气机 | 压缩天然气加气机 | V | 用于贸易结算 | 压缩天然气加气机 | (1～80)kg/min | MPE：±1.0% | JJG 996-2012 | 压缩天然气加气机检定规程 |
| 11 | 燃气表 | 燃气表Gl.6〜G16 | V | 用于贸易结算 | 膜式燃气表 | (0. 016〜6)m3/h | 1.5级 | JJG 577-2012 | 膜式燃气表检定规程 |
| 12 | 加油机 | 燃油加油机 | V | 用于贸易结算 | 燃油加油机 | (20～50)L | MPE:±0.3% | JJG 443-2015 | 燃油加油机检定规程 |
| 13 | 出租汽车计价器 | 出租汽车计价器 | V | 用于贸易结算 | 出租汽车计价器 |  ( 0.1～99999.9)r | MPE:±[（读数x0.1%）+1r] | JJG 517-2016 | 出租汽车计价器检定规程 |